|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name: | Datum: | Kl. | Te | Nr. |



**CAD 03 – Grundeinstellungen von „Solid Edge“**

Für die Zeichnungen im Technikunterricht werden wir neue Zeichnungen immer mit folgenden Einstellungen erstellen:

|  |  |
| --- | --- |
| * **Basisreferenzebenen**:  alles markieren und aufklappen | http://bilder.hifi-forum.de/max/526435/daumen-hoch_160040.jpg |
| * **Synchronous:** Umschalten mit **rechter** Maustaste auf: **Zu Sequentiell wechseln** | http://bilder.hifi-forum.de/max/526435/daumen-hoch_160040.jpg |
| So **änderst** du die Einstellungen im  Pathfinder 🡪 mit RMT |  |

Wenn deine Arbeitsfläche folgendermaßen aussieht, kannst du mit deiner Konstruktion beginnen.

