
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name: | Datum: | Kl. | Te | Nr. |



**CAD 07 – Quader mit Abschrägung**

Arbeitsauftrag





Höhe: 30

Breite: 20

* Zeichne den nebenstehenden **Quader**:  
  Breite: 60 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 40 mm
* Zeichne rechts oben eine Abschrägung ein. Maße: Breite 20 mm, Höhe 30 mm

Nachdem zunächst der Quader (Grundkörper) gezeichnet wurde, speicherst du unter:

**„Quader mit Abschrägung 01- mein Name“** ab.

|  |  |
| --- | --- |
| Wir zeichnen nun einen Quader (Breite: 20, Höhe: 30), danach werden wir mit einer **Linie die Abschrägung einzeichnen** und vom Grundkörper abziehen. | |
| * Wähle im Pathfinder die Ebene „**vorn**“ * Klicke auf das Symbol „**Ausschnitt**“ |  |
| * Wähle das Werkzeug „**Linie**“. * Beginne an der linken oberen Ecke und zeichne die Abschrägung grob ein. * Bemaße die Linien mit „SmartDimension“ | Ziehe am Schluss den Faden aus dem Körper und schneide diesen mit der RMT ab |
| * Schließe die Skizzenansicht * Gib die Tiefe des Rechtecks an (Tiefe: 40 mm) |  |
| 1. **Bestimme nun die Richtung des Abziehens** 2. Klicke auf den Pfeil in Richtung nach „**außen**“ 3. Klicke auf „Fertig stellen“ |  |
| 1. Speichern | Speichere unter: **Quader-mit Abschrägung -mein Name** |
| **Für die Schnellen:**  Füge noch oben links eine Abschrägung mit den gleichen Größen ein. |  |