**Garderobenhaken mit SolidEdge**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Grundkörper erstellen** | * **Einstellungen vornehmen** |
| **Maße des  Hakens** |  |
|  | * **Auswahl: Rechteck über 2 Punkte**      * **Bemaßung mit SmartDimension** * **Skizze schließen** * **Dicke/Stärke: 5 mm** |
| 1. **Ausschnitt**   **festlegen** | * **Wählen Sie „Ausschnitt“**      * Klicken Sie auf **die Fläche an der geschnitten**  werden soll. * Wählen Sie das Werkzeug „**Linie**“ und schneiden Sie nach Ihren Wünschen. |