**Garderobenhaken mit SolidEdge**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Grundkörper erstellen**
 | * **Einstellungen vornehmen**

 |
| **Maße des Hakens** |  |
|  | * **Auswahl: Rechteck über 2 Punkte**

* **Bemaßung mit SmartDimension**
* **Skizze schließen**
* **Dicke/Stärke: 5 mm**
 |
| 1. **Ausschnitt**

**festlegen** | * **Wählen Sie „Ausschnitt“**

* Klicken Sie auf **die Fläche an der geschnitten** werden soll.
* Wählen Sie das Werkzeug „**Linie**“und schneiden Sie nach Ihren Wünschen.

  |