|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name: | Datum: | Kl. | Technik | Nr. |



**Projektionsarten**

|  | Kabinettprojektion werden:* Breite waagrecht
* Höhe senkrecht
* Tiefe im 45°-Winkel
* Alle Maße auf dem 45°-Winkel um die Hälfte verkürzt

 Breite : Höhe : Tiefe 1 : 1 : 1/2 |
| --- | --- |
|  | Bei isometrischen Projektion werden:* Breite im 30°-Winkel nach links
* Höhe senkrecht
* Tiefe im 30°-Winkel nach rechts
* Alle Maße im Verhältnis 1 : 1

 **Breite : Höhe : Tiefe** 1 : 1 : 1 |
|  | **Bei der dimetrischen Projektion werden:*** **Breite im 7°-Winkel nach links**
* **Höhe senkrecht**
* **Tiefe im 42°-Winkel nach rechts**
* Alle Maße auf dem 42°-Winkel um die Hälfte verkürzt

 **Breite : Höhe : Tiefe** 1 : 1 : ½ |
| Die Maße eines Körpers werden in:**B x H x T (Breite x Höhe x Tiefe)** angegeben |