|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name: | Datum: | Kl. | Te | Nr. |



**CAD 04a – Erste Zeichnung mit „Solid Edge“**

Höhe

Arbeitsauftrag



* Zeichne den nebenstehenden Quader einmal im Hochformat und einmal im Querformat
* Verwende folgende Maße:
Breite: 60 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 40 mm

Breite

|  |  |
| --- | --- |
| Wähle im Menüband „**Home**“den Befehl „Extrusion“(extrudieren = ausformen) |  |
| Wählen im Pathfinder die Referenzebene Ansicht „**vorn**“ |  |
| Nun dreht sich automatisch die Ansicht auf die 2D-Ansicht (von vorn) |
|  |
| Zeichne zunächst das RechteckDu zeichnest nun ein **beliebiges Rechteck**, das dann später die richtigen Maße: 60 mm x 80 mmerhält: |  |
| Wir richten das Rechteck genau in der Mitte aus.* Klicke erst auf den Kreis der Linie
* Klicke danach auf die Linie „Z“.
 |    |